{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":15,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Макрос C. Проверка устойчивости свайного фундамента на ММГ"]
["Исходные данные",null,null,null,null,null,null,null,null,"Результаты расчета"]
["Te",-0.40383638242450814,"L",10,"Dout",0.3,null,null,null,"Fv",200,"Fu",276.07198762394432,"Ku",1.3803599381197216]
["Tz",-0.57265910852298418,"H",7,"gb",2,null,null,null,"Fy",326.78012774820684,"Ff",145.14192,"Kf",2.2514524249659011]
[null,null,"Fv",200]
["gc",1,null,null,"b",0.3,null," ",null,null,"Условные обозначения:"]
["Tbf",-0.1,"IL1",0.6,null,null,null,"Te, Tz - температура, соответственно, средняя по длине сваи и под ее торцом, град.С из макроса B:"]
["psi1",1,"IL2",0.49,null,null,null,"gc - коэффициент условий работы , определяются по указаниям СП 25.13330.2012;"]
["psi2",2,"Df",2,null,null,null,"Tbf - тепература промерзания - оттаивания грунта, град.С;"]
[null,null,"gm",0.8,null,null,null,"psi1 - признак раствора, заполняющего пазухи скважины (1-цементо-песчаный, 2-песчаный, 3- глинистый);"]
[null,null,"gca",0.7,null,null,null,"psi2 - признак грунта под торцом сваи (1-песок, 2-супесь, 3 суглинок и глина, 4-любой грунт с льдистьстью более 0.2)"]
["  Последовательность действий: Заполнить своими исходными дан-",null,null,null,null,null,null,"L - длина подземной части сваи, м;"]
["  ными желтое поле и сделать один клик мышкой на кнопке \"Запуск\".",null,null,null,null,null,null,"Df, H - соответственно, глубина сезонного промерзания грунта и мощность талого слоя над многолетнемерзлым, м, из макроса B;"]
["Результат появится на сером поле.",null,null,null,null,null,null,"Fv - полезная нагрузка на сваю, кН;"]
[null,null,"Важное дополнение",null,null,null,null,"IL1, IL2 - показатель консистенции глинистого грунта, соответственно, слоя сезонного "]
["1) Если грунт слоя сезонного промерзания представлен мелкими и",null,null,null,null,null,null,"промерзания и талого грунта, расположенного под ним, б.р.;"]
["пылеватыми песками со степенью влажности Sr, то последний пере-",null,null,null,null,null,null,"gca - коэффициент, зависящий от материала сваи и равный: 1 для бетона, 0.7 для стали, 0.9 для дерева;"]
["считывается на условный показатель консистенции по формуле:",null,null,null,null,null,null," gm - коэффициент, принимаемый равным 0.8 в случае оттаянных или оттаявших грунтов и 1 для постоянно талых."]
["IL1 = 0.526*Sr и далее песок рассматривается как глинистый грунт.",null,null,null,null,null,null,"gb- признак формы сечения сваи (1-квадрат, 2- кольцо);"]
["2) Если талый грунт, расположенный за подошвой слоя сезонного ",null,null,null,null,null,null,"b-сторона квадратной сваи, м. Dout - внешний диаметр кольца,м."]
["промерзанияпредставлен песчаным грунтом, то он заменяется"]
["условным глинистым грунтом с показателем консистенции равным:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Результаты расчета"]
["песок крупный и средний IL2 = 0.01; песок мелкий IL2 = 0.24; песок",null,null,null,null,null,null,"Fu, Fy, Ff - соответственно, несущая способность сваи, сила удерживающая сваю от выпучивания, сила пучения, кН;"]
["пылеватый IL2 = 0.49.",null,null,null,null,null,null,"Ku, Kf, - соответственно, коэффициенты запаса по несущей способности, по пучению, б.р."]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}